
采购需求书
1、 总则：
1.投标供应商报价应包括标的设备（原装、全新合格的设备）、相关附件、配套设施、税费、运费、保险费、仓储费、安装调试、培训、质保等的全部费用，在项目实施过程中出现报价内容的任何遗漏，均由中标供应商负责相关费用，采购人将不再支付任何费用。
2.采购需求中凡有“★”标识的内容条款为关键条款，投标供应商必须对此作出回答并完全满足这些要求不可以出现任何负偏离，对这些关键条款的任何负偏离将视为无效投标。加注“▲”的内容为重点评标项目，投标供应商必须对该标识项目按照要求进行真实应答描述。
3.★本投标产品属于医疗器械，则投标供应商应该符合《医疗器械经营质量管理规范》和《医疗器械监督管理条例》规定，并结合本项目特性提供有效的医疗器械产品注册/备案证明材料和投标供应商的经营许可/备案证明材料。
4.本文的“质保期”是指中标标的物经约定的验收机构完成验收之日起算，截止中标人承诺的期限。
2、 基本需求
	项目名称
	使用科室/部门
	数量（套）
	最高限价

	2026年外一科手术器械
	外一科
	一批
	包组1：32100元
包组2：28040元
包组3：9000元



三、技术参数：
另见附件

四、每套器械配置要求：
	序号
	名称
	要求
	数量
	单位

	1
	合格证、使用说明书、保修卡
	
	1
	份



五、商务要求：
1.交货及安装、验收要求
1.1交货地点：采购人指定地点。
1.2交货期：中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内按采购需求及中标人的投标文件确定的事项与采购人签订合同，签订合同后  7  日内完成设备的安装调试。
1.3中标供应商须保证中标后所提供的设备为原装、全新合格的产品；且原装进口产品生产日期与交货日期差值≤6个月；国产产品生产日期与交货日期差值≤3个月。
1.4中标供应商负责派技术人员到现场进行安装调试，直至验收合格，安装调试所需费用应包含在投标总报价内；同时提供培训服务，必须保证需求科室操作人员融会贯通，培训所需费用全部包含在总报价内。
1.5验收方式：按《小榄镇公立医院政府采购和验收办法》及《中山市东升医院医疗设备验收管理制度》。
2.售后服务要求
2.1中标供应商必须在中国境内有售后服务机构，并附有售后服务能力说明。
★2.2中标供应商须提供设备原厂质保（设备原厂质量保修范围和保修期）至少为  1  年。
2.3在售后期内，中标供应商在接到用户的维修通知，响应时间为半小时内，工程师到达现场时间为4小时内，排除故障时限为到达现场后8小时内。
2.4如果产品故障在检修12小时后仍无法排除，中标供应商应在24小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供采购人使用，直至故障产品修复。

3.付款方式
3.1本合同的每笔款项以人民币转账方式支付。
3.2合同签订后，中标供应商按合同协议时间提供货物或服务完成后，经采购人规定的验收人员书面确认验收合格，中标供应商即开具有效发票，发票加盖发票专用章（增值税普通发票），采购人确认发票无误后，在收到发票之日起  180  日内，支付合同总金额的80%；剩余20 %在设备验收且使用过程无问题后满1年一次性无息支付。

4.违约责任与赔偿损失
1. 中标供应商交付的货物、工程/提供的服务不符合招标文件、投标文件或本合同规定的，院方有权拒收，并且中标供应商须向院方支付本合同总价5%的违约金。
2. 中标供应商未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向院方支付违约金；逾期半个月以上的，院方有权终止合同，由此造成的院方经济损失由中标供应商承担。
3. 院方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，院方向中标供应商偿付本合同总的5%的违约金。院方逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向中标供应商偿付违约金。
4. 其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

六、其他要求
1． ★投标人应分别列明该项目的总报价和分项报价；
2． 本项目允许兼投兼中 。
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	[bookmark: _GoBack]附件：包1：UBE器械（单侧双通单手术器械）

	序号
	产品名称
	规格型号
	数量
	计量单位
	是否需适配医院在用设备
	器械需满足或优于以下要求
	最高限价（元）

	1
	小号髓核钳
	3.0MM X 200或220直头 带刻度
	1
	把
	否
	1.材质符合医用标准，耐腐蚀、耐高温高压灭菌，不易变形、耐用性强；
2.能高温高压灭菌重复使用，耐磨、弹性好、能够承受较大咬合力不变形、可操作性强；
3.★清单内容需全部响应；
4.▲提供全套器械样品；
	32100

	2
	小号髓核钳
	2.0MM直头 带刻度
	1
	把
	否
	
	

	3
	小号髓核钳
	3.0MM X 200或220弯头 带刻度
	1
	把
	否
	
	

	4
	小号蓝钳
	3.0MM X 200或220直头
	1
	把
	否
	
	

	5
	小号蓝钳
	3.0MM X 200或220弯头
	1
	把
	否
	
	

	6
	髓核钳     
	直嘴2MM X 200或220 （带齿）  
	1
	把
	否
	
	

	7
	髓核钳     
	直嘴3MM X 200或220 （无齿） 
	1
	把
	否
	
	

	8
	髓核钳    
	弯嘴3MM X 200或220  
	1
	把
	否
	
	

	9
	髓核钳     
	弯嘴2MM X 200或220  
	1
	把
	否
	
	

	10
	椎板咬骨钳
	90度2MM X 200或220 
	1
	把
	否
	
	

	11
	椎板咬骨钳
	90度3MM X 200或220  
	1
	把
	否
	
	

	12
	椎板咬骨钳
	90度4MM X 200或220  
	1
	把
	否
	
	

	13
	椎板咬骨钳
	110度1MM X 200或220  
	1
	把
	否
	
	

	14
	椎板咬骨钳
	110度2MM X 200或220  
	1
	把
	否
	
	

	15
	椎板咬骨钳
	110度3MM X 200或220  
	1
	把
	否
	
	

	16
	椎板咬骨钳
	110度4MM X 200或220  
	1
	把
	否
	
	

	17
	椎板咬骨钳
	130度1MM X 200或220 
	1
	把
	否
	
	

	18
	椎板咬骨钳
	130度2MM X 200或220  
	1
	把
	否
	
	

	19
	椎板咬骨钳
	130度3MM X 200或220  
	1
	把
	否
	
	

	20
	椎板咬骨钳
	130度4MM X 200或220  
	1
	把
	否
	
	

	21
	椎板咬骨钳
	标准弧形3MM X 200或230  
	1
	把
	否
	
	

	22
	椎板咬骨钳
	标准弧形4MM X 200或230 
	1
	把
	否
	
	

	23
	神经拉钩  
	小号
	1
	把
	否
	
	

	24
	神经拉钩  
	中号
	1
	把
	否
	
	

	25
	神经探子
	腰椎
	1
	把
	否
	
	

	26
	双头神经剥离器
	5-15度 ，双头
	1
	把
	否
	
	

	27
	双头神经剥离器
	25-35度，双头
	1
	把
	否
	
	

	28
	扩张导管    
	1-5级  
	1
	套
	否
	
	

	29
	UBE半套管    
	3CM
	1
	把
	否
	
	

	30
	UBE半套管    
	5CM 
	1
	把
	否
	
	

	31
	镜外保护鞘管   
	长
	1
	把
	否
	
	

	32
	镜外保护鞘管   
	短
	1
	把
	否
	
	

	33
	骨刀     
	直5MM
	1
	把
	否
	
	

	34
	骨刀  
	左弯5MM
	1
	把
	否
	
	

	35
	骨刀  
	右弯5MM
	1
	把
	否
	
	

	36
	剥离器    
	/
	1
	把
	否
	
	

	37
	骨锤      
	/
	1
	把
	否
	
	

	38
	工具盒     
	/
	1
	个
	否
	
	

	
	
	小计
	38
	
	
	
	

	包2：运动医学手术器械

	序号
	产品名称
	规格型号
	数量
	计量单位
	是否需适配医院在用设备
	器械需满足或优于以下要求
	最高限价（元）

	39
	抓线器
	3.5*160点对点小头
	2
	把
	否
	1.材质符合医用标准，耐腐蚀、耐高温高压灭菌，不易变形、耐用性强；
2.能高温高压灭菌重复使用，耐磨、弹性好、能够承受较大咬合力不变形、可操作性强；
3.符合运动医学微创手术操作规范，满足成人及常规运动损伤手术使用；
4.★清单内容需全部响应；
5.▲提供全套器械样品；
	28040

	40
	推结器
	3.2*1.4*160
	1
	把
	否
	
	

	41
	探钩
	2*5*130 钩小   
	2
	把
	否
	
	

	42
	组织抓钳
	4.4*170
	1
	把
	否
	
	

	43
	刨削刀头
	直径3.0mm
	2
	把
	是，需适配电动刨削器 （沈大 BXQ-1）使用
	
	

	44
	刨削刀头
	直径4.2mm
	2
	把
	是，需适配电动刨削器 （沈大 BXQ-1）使用
	
	

	45
	磨头（冬瓜头）
	直径4.2 mm   
	2
	把
	是，需适配电动刨削器 （沈大 BXQ-1）使用
	
	

	
	
	小计
	12
	
	
	

	

	包3：关节镜内窥镜

	序号
	产品名称
	规格型号
	数量
	计量单位
	是否需适配医院在用设备
	器械需满足或优于以下要求
	最高限价（元）

	46
	关节镜内窥镜
	30°
	1
	套
	是，适配医用一体化内窥镜摄像系统（广东实联 IO20260）使用
	1.灭菌方式包括但不限于低温等离子灭菌等；
2.★内窥镜组成包括但不限于30°内窥镜、30°双阀镜鞘和钝性闭孔器等；
3.▲提供器械样品。
	9000

	
	
	小计
	1
	
	
	
	

	
	
	共计
	51
	
	
	
	

	备注：所报名产品的型号规格偏离范围在±10%以内均属于满足需求的情况






