


中山市东升医院医用推车及通用配件协议供货项目
调研响应文件



报名单位：
联系人：
联系电话：
邮箱：




中山市东升医院医用推车调研响应表
	编号
	名称
	参数
	规格
	响应和偏离情况及保修期
	调研报价

	1
	二层并列二抽小推车
	1 整体结构
1.1 工程注塑一体成型下凹式台面、层板，整车为上下两层，层板材料厚度≥3.5mm，单块层板板材质量≥1.22KG。
1.2 上层面板配二个可拆卸抽屉，规格≥428X250X115mm，内配模具一体成型的隔板卡槽，三块活动隔板分四个活动小格；隔板高度≥87mm，抽屉外侧设模具一体成型的抽屉拉手。
1.3 上层配有扶手，半圆型扶手底部设密封板防止藏污纳垢，上、下层配有ABS圆管护栏,护栏连接
口设三角加强筋，提高护栏的整体承重能力。
1.4、立柱采用注塑成型、内螺纹上连接丝口，和外螺纹下连接丝口，立柱内内壁处设≥6条加强筋，提高立柱的承重和抗撞击力。
2 功能及附件配置：（选配）
2.1 选配：车体同颜色、ABS材质的挂扣式大、小桶各1个，小桶规格：250×200×150mm，大桶规格：≈250×200×390mm
2.2.选配车体同颜色ABS材质的卡扣式物品架1个，规格：330×220×50 mm。
2.3 选配车体同颜色ABS材质的洗手液架1个，规格：110×120×90 mm。
2.4.选配ABS材质脚踏式一盖双桶的分类污物桶, 规格：390*200*360，单桶规格：200×190×320mm，有黄、白、灰白、紫色等不少于四种颜色供选择。
2.5.选配车体同颜色ABS材质的物品回收方盆2个，规格：360*230*180mm。
2.6.选配车体同颜色、ABS材质的挂扣式小长桶1个，规格：375×180×150mm。
2.7选配车体同颜色ABS材质的物品回收方盆2个，规格：360*230*180mm。
3 脚轮：配四个3寸静音轮，2个带制动功能，防静电、防毛发缠绕，推动轻便灵活。
4 材料：ABS材料                                                                                                    5 颜色：灰白色和紫色可选（或定制颜色）                                                                                                      6产品工艺：所有部件均为模具一体注塑成型，采用组装式，具有灵活拆装，维修保养方便等优点，无需专门工具工具就可以根据需要，跟换零部件
	小号
537*365*925
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	中号
640*440*925mm
	
	

	
	
	
	大号
760*500*925mm
	
	

	2
	二层上下二抽推车
	1 整体结构
1.1 工程注塑一体成型下凹式台面、层板，整车为上下两层，层板材料厚度≥3.5mm，单块层板板材质量≥1.22KG。
1.2 上层面板配二个可拆卸抽屉，规格≥428X430X115mm，抽屉外侧设模具一体成型的抽屉拉手。
1.3 上层配有扶手，半圆型扶手底部设密封板防止藏污纳垢，上、下层配有ABS圆管护栏,护栏连接
口设三角加强筋，提高护栏的整体承重能力。
1.4、立柱采用注塑成型、内螺纹上连接丝口，和外螺纹下连接丝口，立柱内内壁处设≥6条加强筋，提高立柱的承重和抗撞击力。
2 功能及附件配置：（选配）
2.1 选配：车体同颜色、ABS材质的挂扣式大、小桶各1个，小桶规格：250×200×150mm，大桶规格：≈250×200×390mm
2.2.选配车体同颜色ABS材质的卡扣式物品架1个，规格：330×220×50 mm。
2.3 选配车体同颜色ABS材质的洗手液架1个，规格：110×120×90 mm。
2.4.选配ABS材质脚踏式一盖双桶的分类污物桶, 规格：390*200*360，单桶规格：200×190×320mm，有黄、白、灰白、紫色等不少于四种颜色供选择。
2.5.选配车体同颜色ABS材质的物品回收方盆2个，规格：360*230*180mm。
2.6.选配车体同颜色、ABS材质的挂扣式小长桶1个，规格：375×180×150mm。
2.7选配车体同颜色ABS材质的物品回收方盆2个，规格：360*230*180mm。
3 脚轮：配四个3寸静音轮，2个带制动功能，防静电、防毛发缠绕，推动轻便灵活。
4材料：ABS材料                                                                                                    5颜色：灰白色和紫色可选（或定制颜色）                                                                                                        6产品工艺：所有部件均为模具一体注塑成型，采用组装式，具有灵活拆装，维修保养方便等优点，无需专门工具工具就可以根据需要，跟换零部件
	小号
537*365*925
	
	

	
	
	
	中号
640*440*925mm
	
	

	
	
	
	大号
760*500*925mm
	
	

	3
	护理车（二层二抽/三抽）
	1整体结构：
1.1整车为流线型车身、盖板、底板及车身板均为精密模具一体注塑成型，无明显的板材拼接缝隙，无卫生清洁死角，符合院感和医院卫生要求，车体无金属裸露，外表大气美观。
1.2ABS工程塑料一体注塑成型的下凹式台面，台面、围栏、和弧形推手一次性注塑成型的三合一整体，台面、围栏、弧形推手的材质和颜色一致，围栏高度≥60mm可防止台面的物品滑落。
1.3整车分二层共二个抽屉或三抽，抽屉采用模具一体注塑成型, 配静音、防滑、自吸阻尼滑轨。
1.4抽屉的具体规格尺寸及内部格局：（内配ABS活动可隔板或按需定制隔板）
第一层并列二个抽屉，内部规格：≥250*330*120mm内配活动隔板分四格。
第二层、内部规格：≥570*330*120mm。
2功能及附件配置：
2.1标配二个弧形推手分别设置在车体左右两侧，配三面无缝相接ABS护栏与台。
2.2标配车体右上方设抽拉式副工作台，工作台可向上开盖、具有储物功能内空≥370×280×50mm。
2.3选配车体右侧下方一个桶脚踏式、一盖双桶的分类污物桶，桶可活动自由拆卸方便清洗，单桶规格：≈200×190×320mm，（桶盖和桶有黄、白、灰白、紫色等不少于四中颜色供选择）。
2.4车体左侧下方选配一个与车体同颜色、ABS材质的挂扣物品架，规格：≈360×230×100mm。
2.5车体右侧上选配有一个与车体同颜色、ABS材质的洗手液架，规格：≈110×120×90mm。
2.6左侧上方选配挂板式小污物桶一个、桶可自由拆卸，小桶规格：≈250×200×150mm。
3轮子：配四寸聚氨酯超静音脚轮，两只带刹车、防静电、防毛发缠绕，轻便灵活。
4颜色：车体乳白色、盖板和底板为紫色，整车紫白相衬、不脱皮不掉色，另有米黄、蓝白、橙白配送可选或定制颜色）。
5锁：配中控锁一套、钥匙两把。
6材料：主体采用优质铝合金框架结构固定，外部用ABS模具成型板材制作大气美观。
	规格：830x460x980mm
台面高度≈920mm、
台面围栏高度≥60mm。
	
	

	4
	多功能麻醉车（三层四抽）
	1整体结构：
1.1、整车为流线型车身、盖板、底板及车身板均为精密模具一体注塑成型，无明显的板材拼接缝隙，无卫生清洁死角，符合院感和医院卫生要求，车体无金属裸露，外表大气美观。
1.2、ABS工程塑料一体注塑成型的下凹式台面，台面、围栏、和弧形推手一次性注塑成型的三合一整体，台面、围栏、弧形推手的材质和颜色一致，围栏高度≥60mm可防止台面的物品滑落。
1.3整车分三层共四个抽屉或三抽，抽屉采用模具一体注塑成型, 配静音、防滑、自吸阻尼滑轨。
1.4抽屉的具体规格尺寸及内部格局：（内配ABS活动可隔板或按需定制隔板）
第一层并列二个抽屉，内部规格：≥250*330*120mm内配活动隔板分四格。
第二层、内部规格：≥570*330*120mm，
第三层、一个整体抽屉，内部规格：≥570*330*150mm内配隔板分十五格）（如有）。
2功能及附件配置：
2.1标配二个弧形推手分别设置在车体左右两侧，配三面无缝相接ABS护栏与台。
2.2标配车体右上方设抽拉式副工作台，工作台可向上开盖、具有储物功能内空≥370×280×50mm。
2.3选配车体右侧下方一个桶脚踏式、一盖双桶的分类污物桶，桶可活动自由拆卸方便清洗，单桶规格：≈200×190×320mm，（桶盖和桶有黄、白、灰白、紫色等不少于四中颜色供选择）。
2.4车体左侧下方选配一个与车体同颜色、ABS材质的挂扣物品架，规格：≈360×230×100mm。
2.5车体右侧上选配有一个与车体同颜色、ABS材质的洗手液架，规格：≈110×120×90mm。
2.6左侧上方选配挂板式小污物桶一个、桶可自由拆卸，小桶规格：≈250×200×150mm。
3轮子：配四寸聚氨酯超静音脚轮，两只带刹车、防静电、防毛发缠绕，轻便灵活。
4颜色：车体乳白色、盖板和底板为紫色，整车紫白相衬、不脱皮不掉色，另有米黄、蓝白、橙白配送可选或定制颜色）。
5锁：配中控锁一套、钥匙两把。
6材料：主体采用优质铝合金框架结构固定，外部用ABS模具成型板材制作大气美观。
	规格：830x460x1080mm
台面高度≈1020mm、
台面围栏高度≥60mm。
	
	

	5
	多功能麻醉车（四层四抽）
	1、整体结构：
1.1整车为流线型车身、盖板、底板及车身板均为精密模具一体注塑成型，无明显的板材拼接缝隙，无卫生清洁死角，符合院感和医院卫生要求，车体无金属裸露，外表大气美观。
1.2ABS工程塑料一体注塑成型的下凹式台面，台面、围栏、和弧形推手一次性注塑成型的三合一整体，台面、围栏、弧形推手的材质和颜色一致，围栏高度≥60mm可防止台面的物品滑落。
1.3整车分四层共四个抽屉，抽屉采用模具一体注塑成型, 配静音、防滑、自吸阻尼滑轨。
1.4抽屉的具体规格尺寸及内部格局：（内配ABS活动可隔板或按需定制隔板）
第一、二个抽屉，内部规格：≥570*330*120mm内配定制活动隔板。
第三、四个抽屉，内部规格：≥570*330*220mm内配定制活动隔板。
2功能及附件配置：
2.1标配二个弧形推手分别设置在车体左右两侧，配三面无缝相接ABS护栏与台。
2.2标配车体右上方设抽拉式副工作台，工作台可向上开盖、具有储物功能内空≥370×280×50mm。
2.3选配车体右侧下方一个桶脚踏式、一盖双桶的分类污物桶，桶可活动自由拆卸方便清洗，单桶规格：≈200×190×320mm，（桶盖和桶有黄、白、灰白、紫色等不少于四中颜色供选择）。
2.4车体左侧下方选配一个与车体同颜色、ABS材质的挂扣物品架，规格：≈360×230×100mm。
2.5车体右侧上选配有一个与车体同颜色、ABS材质的洗手液架，规格：≈110×120×90mm。
2.6左侧上方选配挂板式小污物桶一个、桶可自由拆卸，小桶规格：≈250×200×150mm。
3轮子：配四寸聚氨酯超静音脚轮，两只带刹车、防静电、防毛发缠绕，轻便灵活。
4颜色：车体乳白色、盖板和底板为紫色，整车紫白相衬、不脱皮不掉色，另有米黄、蓝白、橙白配送可选或定制颜色）。
5锁：配中控锁一套、钥匙两把。
6材料：主体采用优质铝合金框架结构固定，外部用ABS模具成型板材制作大气美观。
	规格：830x460x1080mm
台面高度≈1020mm、
台面围栏高度≥60mm。
	
	

	6
	双列1-50带双抽病历车
	1编号双列1-50带双抽、单边开门配锁、钥匙二把。
2整车为流线型车身，通过精密模具一体注塑成型，无明显的板材拼接缝隙和卫生清洁死角，符合院感对卫生消毒灭菌和清洁的要求，车体无金属裸露，外表大气美观。
3配置：车体顶部面板的左右两侧有与面板一体注塑成型的弧形推手两个。
4脚轮：配四个双轨、全封闭、万向、静音脚轮，两个带制动功能。
5材料：ABS材料，
6颜色：车体的上、下层板为紫色、车身乳白色，另有米黄、蓝白、橙白配送可选或定制颜色。
7可按照科室要求调整数字编号和去掉尾数四。
8隔层的高度≥25mm可放置加厚、夹厚病历。
	规格：
双列830x460x1170mm
	
	

	7
	双列1-60带双抽病历车
	1编号双列1-60带双抽、单边开门配锁、钥匙二把。
2整车为流线型车身，通过精密模具一体注塑成型，无明显的板材拼接缝隙和卫生清洁死角，符合院感对卫生消毒灭菌和清洁的要求，车体无金属裸露，外表大气美观。
3配置：车体顶部面板的左右两侧有与面板一体注塑成型的弧形推手两个。
4脚轮：配四个双轨、全封闭、万向、静音脚轮，两个带制动功能。
5材料：ABS材料，
6颜色：车体的上、下层板为紫色、车身乳白色，另有米黄、蓝白、橙白配送可选或定制颜色。
7可按照科室要求调整数字编号和去掉尾数四。
8隔层的高度≥25mm可放置加厚、夹厚病历。
	规格：
双列830x460x1170mm
	
	

	8
	晨间护理车
	1整车结构：
1.1组合式结构，层板、框架、立柱、脚轮，全部可拆卸，便于保养维护。
1.2每条支撑立柱的外璧有18个数字标识和18个卡槽（用于固定层板），可用于支撑层板的上下活动。
1.3车体左侧为活动层板、分三层，层板可活动能拆缷，使用中可根据所需要放置物品的高度，对层板的高度进行上下调节，右侧为框架结构配布袋。 
2脚轮：配4寸聚氨酯超静音脚轮6个，两只带刹车、防静电、防毛发缠绕，轻便灵。
3材料：ABS材料。
4颜色：灰白色。
5配防水可翻盖布袋1个。
	规格：
960×560×1000mm
	
	

	9
	不锈钢推车
	1整体结构：分上下两层。                                                                      
2上下层采用三面围栏。                              
3材料：优质不锈钢材料。                                                          
4脚轮：配3寸静音脚轮，二个带刹车。                                                                 
	规格：
750*500*800+60mm
	
	

	10
	手术室无菌器械架三层/四层
	1结构、功能：
1.1整组移动货架由层板（层板可根据放置物品的高度进行上下调节）、框架、立柱、护栏组装而成，组合式结构，便于保养维护。
1.2每组移动货架有四条支撑柱，每条支撑柱由二条长为55CM的立柱连接而成，每条立
柱的外璧均有1-18个数字标识和18个卡位（卡位用于固定层板），用于调整层板间的层距高度，货架层高可按所需存放的物品高度进行安装、调节。
 1.3整组货架上中下分为三层，并预留加装接口（日后如有需要可升级加装成4、5层货架），每块层板都由三块可活动的板组成，拆洗方便承重≥300KG。
1.4可多组货架拼接使用，每组联体部位由“工”型专用联体头连接，使货架平整、稳固。
2每条立柱下端口设有有螺纹接口，加装8CM脚垫，用于固定。可升级选配按装四寸静音轮万向轮，方便整体移动和物品转运；
3材料：高密度ABS材料；
4颜色：灰白色。 
	单组三层：
930 x 570x 1300mm
	
	

	
	
	
	单组四层：
930 x 570x 1800mm
	
	

	11
	多功能抢救车（五抽）
	1、整体结构：
1.1整车为流线型车身，盖板、底板及车身板均为模具一次性成型，无板材拼接缝隙，无卫生清洁死角，符合院感和医院卫生要求，车体无金属裸露，外表大气美观。
1.2ABS工程塑料一体注塑成型的下凹式台面，台面、围栏、和弧形推手一次性注塑成型的三合一整体，台面、围栏、弧形推手的材质和颜色一致，围栏高度≥60mm可防止台面的物品滑落。
1.3整车共分为五个抽屉，配静音防滑自吸阻尼滑轨。另外有三抽一门，四抽供选。
1.3.1第一层抽屉内空规格：≈570×330×60mm，内配可方格30小格，或斜插45°的活动分隔格板，24小格，用于存放常用的抢救药物。
1.3.2二层抽屉内空规格：≈570×330×120mm，第二层抽屉内配活动隔板分7小格，用于存放各类注射器、医用胶布、插管、真空管等无菌用品。
1.3.3第三、四层抽屉内空规格：≈570×330×120/150mm内配活动隔板分小3格；用于存放各种切割包和注射液体等。
1.3.4车第五层抽屉内空规格：570×330×220mm内配活动隔板用于分类分别摆放各种急救辅助用具如：听诊器、血压计、简易呼吸气囊、氧气瓶扳手，插线板等。
1.3.5 抽屉和柜门的高度及内部格局均可按实际需求量身定做。    
2 附件配置（含选配）
2.1 标配隐藏、抽拉式副工作台一块，工作台带盖、向上开具有储物功能内空≥370×280×50mm。
2.2标配 ABS材质心肺复苏板一块，规格≥590×400×5mm。
2.3选配桶脚踏式、一盖双桶的分类污物桶，桶可活动自由拆卸方便清洗，单桶规格：≈200×190×320mm。
2.4选配一个ABS材质的挂扣物品架，规格：≈360×230×100mm。
2.5 标配两个弧形推手、分别设车体的左右两侧，方便车体推动。
3 标配车体正面左侧设ABS压条用于控制所有抽屉和柜门的开启，使用一次性锁条，中控室锁备选。
4轮子：标配配四寸万向、聚氨酯超静音脚轮，二个带刹车。
5颜色: 车体乳白色、盖板和底板为紫色，整车紫白相衬不脱皮不掉色，另有米黄、蓝白、橙白配送可选或定制颜色后附色卡图）。
6材料：主体采用优质铝合金框架结构固定，外部用ABS模具成型板材制作大气美观。
	规格：830x460x1080mm
台面高度≈1020mm、
台面围栏高度≥60mm。
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注：如有其它配件请补充参数、尺寸及调研报价
