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	65寸智能会议平板
	1、★整机采用A级液晶面板，尺寸≥65英寸。整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。（提供具有CNAS机构认可的权威实验室出具的检测报告复印件加盖供货商盖章）
2、整机支持4K UHD超高清显示，物理分辨率≥3840*2160，亮度（最亮）≥350cd/㎡；对比度≥1200:1，灰阶分辨率等级达到128灰阶，显示比例 16:9。（提供具有CNAS机构认可的权威实验室出具的检测报告复印件加盖原厂公章，原件备查）
3、整机经过国家权威机构安全测试，电磁兼容测试，4级防 雷击功能测试，产品在雷雨天气也能正常使用，保证观看不受环境影响。（提供具有CNAS机构认可的权威实验室出具的检测报告复印件加盖原厂公章，原件备查）
4、★整机具备智能手势识别功能，在任意信号源通道下可识别五指 上、下、左、右方向手势滑动并调用响应功能，支持将各手 势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏 模式。（提供具有CNAS机构认可的权威实验室出具的检测报告复印件加盖原厂公章，原件备查）
5、★整机支持双系统，内置嵌入式系统版本≥Android14.0，内存≥4GB，固态存储≥32GB。（提供实物或视频图片并加原厂公章）
6、▲整机具有防眩光效果，确保宽视角，保证会议室观看清晰，产品平面通过拼接形成表面一体化，无推拉式结构正反面无外露连接线。（提供具有CNAS机构认可的权威实验室出具的检测报告复印件加盖原厂公章，原件备查）
7、★整机前置端口需具备：1路TYPE-C接口，3路USB 3.0接口，1路HDMI2.0接口，1路TOUCH USB触摸接口。USB 3.0接口支持Windows及Android 双系统读取及触摸信号识别，全部采用中文标识便于用户使用。（提供实物或视频图片并加原厂公章）
8、整机机身达到防盐雾十级要求，避免长期使用过程中生锈老化。具备防火安全功能，防爆认证，并经过抗震测试。（提供具有CNAS机构认可的权威实验室出具的检测报告复印件加盖原厂公章，原件备查）
9、整机屏幕符合防眩目和防划伤钢化玻璃的相关要求，可承受800克钢球在1米高度自由下落的撞击，4㎜后全钢化玻璃，表面硬度不低于7H，雾度≤5%；透光率不低92%（提供具有CNAS机构认可的权威实验室出具的检测报告复印件加盖原厂公章，原件备查）
10、整机经过高低温负荷试验、高低温贮存试验、恒定湿热试验；整机在0℃-40℃环境下可正常工作，在-20℃---60℃环境下可正常贮存且贮存后功能无损。（提供具有CNAS机构认可的权威实验室出具的检测报告复印件加盖原厂公章，原件备查）
11、▲为适应不同身高条件操作人员对会议平板实际操作的需求，在不采用任何任何物理升降结构的前提下，可实现液晶屏显示窗口下移，自动锁定触摸区域，方便老师操作。（提供具有CNAS机构认可的权威实验室出具的检测报告复印件加盖原厂公章，原件备查）
12、▲整机开关机、电脑开关机、一键黑屏节能、锁定和解锁屏幕、支持一键调取和关闭中控菜单，在黑屏节能状态下可实现节能78%以上，并可通过前置按键或者敲击屏幕重新唤醒屏幕；（提供具有CNAS机构认可的权威实验室出具的检测报告复印件加盖原厂公章，原件备查）
13、整机支持多种息屏模式，包含手势息屏、感光息屏、按键息屏等，可通过前置物理按键或五指按压显示屏和前置感光窗口进行息屏。
14、整机内置硬件系统检测（支持无PC状态下使用）：对系统内存、硬盘、内嵌电脑、屏温监控、光感系统等提供直观的状态、故障提示。整机具备一键还原功能，无需专业人员即可轻松解决电脑系统故障。具备一键还原电脑复位按钮，为防止误操作，按钮须为隐藏式或针孔式的，方便维护电脑系统。
15、★整机具有防蓝光自动护眼功能、童锁功能、温度监控、安卓录屏功能 、半屏功能。（提供具有CNAS机构认可的权威实验室出具的检测报告复印件加盖原厂公章，原件备查）
16、★整机具备多接口：网络端口、HDMI、USB、Audio、AV、同轴等多种接口，能对多媒体USB所读取到的课件文件进行自动归类可快速分类查找，检索后可直接在界面中打开。（提供具有CNAS机构认可的权威实验室出具的检测报告复印件加盖原厂公章，原件备查）
17、整机钢化玻璃通过无爆边、无划伤、无夹钳印、无裂纹、无缺角检测
18、整机具有抗强光干扰：能在照度90K LUX（勒克司）环境下仍能正常工作。（提供具有CNAS机构认可的权威实验室出具的检测报告复印件加盖原厂公章）
19、▲整机平均无故障时间（MTBF）不低于120000小时。（提供具有CNAS机构认可的权威实验室出具的检测报告复印件加盖原厂公章）
20、★整机内置2.0声道扬声器，前朝向15W高音扬声器2个，额定总功率≥30W。
21、支持自定义开机通道，用户可设置默认通道，开机自动进入无需手动切换。支持通道自动跳转功能，如整机处于正常使用状态，HDMI信号接入时，能自动识别并切换到对应的HDMI信号源通道，且断开后能回到上一通道，自动跳转前支持选择确认，待确认后再跳转。（提供实物或视频图片并加原厂公章）
22、★整机采用模块化电脑方案，抽拉内置式，兼容40P、80P接口，实现无单独的插拔，低噪音热管传导散热设计。电脑配置要求： Intel酷睿系列CPU≥ i5六代，内存≥8GB，固态硬盘≥256GB。
23、★产品制造商具有如下资质认证：国家或省级高薪技术企业，企业具备质量管理体系认证、环境管理体系认证证书。产品具备产品3C证书、产品节能相关证书。（提供证书复印件加盖原厂公章）
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	移动支架
	1.移动支架通过防倾斜实验，±10°倾斜角度下不能翻倒；
2.支持承挂55-86英寸触控一体机，壁挂高度可调；具有≥3组及以上高度调整安装孔。
3.托盘承重30KG,模具设置U型置物槽，方便触摸笔、遥控器等物品放置；
4.支撑立杆采用壁厚≥1.5mm方通冷轧钢材质，管材尺寸≥40×30mm，表面黑色喷涂；
5.脚轮为万向轮，聚氨酯（PU）材质，均带脚刹，直径不小于∮75mm；
6.脚轮中心距横向≥900mm，纵向≥500mm；
7.极限负重200KG超过24H，无安全风险；
8.托盘表面离地高度≥600mm。
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