项目评分表
（包组一：麻醉深度监护仪）
	分值构成
	技术及商务条款占比70 %，价格占比30 %

	序号
	评审
项目
	分配  分数
	评议内容
	得分

	
	
	
	
	1
	2
	3
	
...

	1
	设备商务要求及其他要求响应
	8
	就投标人对总体商务要求及其他要求响应进行评审：
本项目非“▲”条款参数共8条。按量化指标，评审分数按以下公式进行计算：“无偏离”数量/非“▲”参数总数量*8分=非“▲”条款参数得分；本小项共8分；非“▲”条款参数计算得分按四舍五入保留2位小数。
注：“▲”和非“▲”指标有具体要求，以具体要求为评审依据。
	
	
	
	

	2
	设备技术参数条款响应
	8
	就投标人对▲重要技术参数响应进行评审，本项共1条，满足得8分，不满足得0分；
	
	
	
	

	
	
	39
	就投标人对非重要技术参数响应及其性能、配置情况进行评审：
本项目非“▲”条款参数共13项，每项3分。按量化指标，评审分数按以下公式进行计算：“无偏离”数量/非“▲”参数总数量*39分=非“▲”条款参数得分；本小项共39分；非“▲”条款参数计算得分按四舍五入保留2位小数。
注：“▲”和非“▲”指标有具体要求，以具体要求为评审依据。
供应商必须按货物的实际参数进行响应，否则视为提供虚假材料谋取中标处理。如采购需求中有明确需要提供证明资料的，以采购需求中要求的为准，无或未按要求提供证明材料的不得分；如采购需求中无明确证明材料的，则以供应商响应文件中的《技术和服务要求响应表》中的响应情况按要求填写内容为准，未填写的视为负偏离。
	
	
	
	

	3
	业绩情况
	10
	近三年业绩情况（有效合同副本、结算单据副本、发票凭证复印件三者至少选择一项作为证明材料）。投标人承接的同类项目业绩情况，每提供一个得2分，最高得10分。
	
	
	
	

	4
	设备技术支撑程度和可靠性
	
5
	根据供应商所投设备的技术和可靠性（技术支撑程度、工作原理，自动化程度、运行稳定性程度等）进行评审。
1.所投设备技术先进，可靠性强的，有较强的技术支持，工作原理先进，有较强的自动化能力，稳定运行性较强，得5分；
2.所投设备技术较先进，可靠性一般，有稳定的技术支持，工作原理较为先进，能自动化使用，有一定的稳定运行性，得3分；
3.所投设备技术一般，技术支持较为一般，工作原理简单，自动化能力一般，运行性较一般，得1分；
4.所投设备的技术差，可靠性差的，没有技术支持，工作原理较差，自动化能力较差，得0分。
	
	
	
	

	小计
	
	
	
	

	备注：根据供应商对采购文件的采购需求的技术参数需求响应情况评分（“★号条款”除外）所有“▲”和非“▲”条款的响应程度（每项条款最小一级序号均以一条计算）

	5
	价格
部分
	30
	价格部分得分 = （报价基准价/供应商报价）×价格分值
（评标基准价为满足招标文件要求且价格最低的投标报价）
	
	
	
	

	总计
	
	
	
	


 


项目评分表
（包组二：臭氧治疗仪）
	分值构成
	技术及商务条款占比70 %，价格占比30 %

	序号
	评审
项目
	分配  分数
	评议内容
	得分

	
	
	
	
	1
	2
	3
	
...

	1
	设备商务要求及其他要求响应
	8
	就投标人对总体商务要求及其他要求响应进行评审：
本项目非“▲”条款参数共8条。按量化指标，评审分数按以下公式进行计算：“无偏离”数量/非“▲”参数总数量*8分=非“▲”条款参数得分；本小项共8分；非“▲”条款参数计算得分按四舍五入保留2位小数。
注：“▲”和非“▲”指标有具体要求，以具体要求为评审依据。
	
	
	
	

	2
	设备技术参数条款响应
	15
	就投标人对▲重要技术参数响应进行评审，本项共3条，每不满足一条扣5分，扣完为止，满分15分；
	
	
	
	

	
	
	27
	就投标人对非重要技术参数响应及其性能、配置情况进行评审：
本项目非“▲”条款参数共9条，每条3分。按量化指标，评审分数按以下公式进行计算：“无偏离”数量/非“▲”参数总数量*27分=非“▲”条款参数得分；本小项共27分；非“▲”条款参数计算得分按四舍五入保留2位小数。
注：“▲”和非“▲”指标有具体要求，以具体要求为评审依据。
供应商必须按货物的实际参数进行响应，否则视为提供虚假材料谋取中标处理。如采购需求中有明确需要提供证明资料的，以采购需求中要求的为准，无或未按要求提供证明材料的不得分；如采购需求中无明确证明材料的，则以供应商响应文件中的《技术和服务要求响应表》中的响应情况按要求填写内容为准，未填写的视为负偏离。
	
	
	
	

	3
	业绩情况
	10
	近三年业绩情况（有效合同副本、结算单据副本、发票凭证复印件三者至少选择一项作为证明材料）。投标人承接的同类项目业绩情况，每提供一个得2分，最高得10分。
	
	
	
	

	4
	设备技术支撑程度和可靠性
	10
	根据供应商所投设备的技术和可靠性（技术支撑程度、工作原理，自动化程度、运行稳定性程度等）进行评审。
1.所投设备技术先进，可靠性强的，有较强的技术支持，工作原理先进，有较强的自动化能力，稳定运行性较强，得10分；
2.所投设备技术较先进，可靠性一般，有稳定的技术支持，工作原理较为先进，能自动化使用，有一定的稳定运行性，得7分；
3.所投设备技术一般，技术支持较为一般，工作原理简单，自动化能力一般，运行性较一般，得4分；
4.所投设备的技术差，可靠性差的，没有技术支持，工作原理较差，自动化能力较差，得0分。
	
	
	
	

	小计
	
	
	
	

	备注：根据供应商对采购文件的采购需求的技术参数需求响应情况评分（“★号条款”除外）所有“▲”和非“▲”条款的响应程度（每项条款最小一级序号均以一条计算）

	5
	价格
部分
	30
	价格部分得分 = （报价基准价/供应商报价）×价格分值
（评标基准价为满足招标文件要求且价格最低的投标报价）
	
	
	
	

	总计
	
	
	
	


 


项目评分表
（包组三：内热针治疗仪）
	分值构成
	技术及商务条款占比70 %，价格占比30 %

	序号
	评审
项目
	分配  分数
	评议内容
	得分

	
	
	
	
	1
	2
	3
	
...

	1
	设备商务要求及其他要求响应
	8
	就投标人对总体商务要求及其他要求响应进行评审：
本项目非“▲”条款参数共8条。按量化指标，评审分数按以下公式进行计算：“无偏离”数量/非“▲”参数总数量*8分=非“▲”条款参数得分；本小项共8分；非“▲”条款参数计算得分按四舍五入保留2位小数。
注：“▲”和非“▲”指标有具体要求，以具体要求为评审依据。
	
	
	
	

	2
	设备技术参数条款响应
	20
	就投标人对▲重要技术参数响应进行评审，本项共2条，每不满足一条扣10分，扣完为止，满分20分；
	
	
	
	

	
	
	25
	就投标人对非重要技术参数响应及其性能、配置情况进行评审：
本项目非“▲”条款参数共5条，每条5分。按量化指标，评审分数按以下公式进行计算：“无偏离”数量/非“▲”参数总数量*25分=非“▲”条款参数得分；本小项共25分；非“▲”条款参数计算得分按四舍五入保留2位小数。
注：“▲”和非“▲”指标有具体要求，以具体要求为评审依据。
供应商必须按货物的实际参数进行响应，否则视为提供虚假材料谋取中标处理。如采购需求中有明确需要提供证明资料的，以采购需求中要求的为准，无或未按要求提供证明材料的不得分；如采购需求中无明确证明材料的，则以供应商响应文件中的《技术和服务要求响应表》中的响应情况按要求填写内容为准，未填写的视为负偏离。
	
	
	
	

	3
	业绩情况
	10
	近三年业绩情况（有效合同副本、结算单据副本、发票凭证复印件三者至少选择一项作为证明材料）。投标人承接的同类项目业绩情况，每提供一个得2分，最高得10分。
	
	
	
	

	4
	设备技术支撑程度和可靠性
	7
	根据供应商所投设备的技术和可靠性（技术支撑程度、工作原理，自动化程度、运行稳定性程度等）进行评审。
1.所投设备技术先进，可靠性强的，有较强的技术支持，工作原理先进，有较强的自动化能力，稳定运行性较强，得7分；
2.所投设备技术较先进，可靠性一般，有稳定的技术支持，工作原理较为先进，能自动化使用，有一定的稳定运行性，得4分；
3.所投设备技术一般，技术支持较为一般，工作原理简单，自动化能力一般，运行性较一般，得1分；
4.所投设备的技术差，可靠性差的，没有技术支持，工作原理较差，自动化能力较差，得0分。
	
	
	
	

	小计
	
	
	
	

	备注：根据供应商对采购文件的采购需求的技术参数需求响应情况评分（“★号条款”除外）所有“▲”和非“▲”条款的响应程度（每项条款最小一级序号均以一条计算）

	5
	价格
部分
	30
	价格部分得分 = （报价基准价/供应商报价）×价格分值
（评标基准价为满足招标文件要求且价格最低的投标报价）
	
	
	
	

	总计
	
	
	
	


 


项目评分表
（包组四：射频治疗仪）
	分值构成
	技术及商务条款占比70 %，价格占比30 %

	序号
	评审
[bookmark: _GoBack]项目
	分配  分数
	评议内容
	得分

	
	
	
	
	1
	2
	3
	
...

	1
	设备商务要求及其他要求响应
	8
	就投标人对总体商务要求及其他要求响应进行评审：
本项目非“▲”条款参数共8条。按量化指标，评审分数按以下公式进行计算：“无偏离”数量/非“▲”参数总数量*8分=非“▲”条款参数得分；本小项共8分；非“▲”条款参数计算得分按四舍五入保留2位小数。
注：“▲”和非“▲”指标有具体要求，以具体要求为评审依据。
	
	
	
	

	2
	设备技术参数条款响应
	20
	就投标人对▲重要技术参数响应进行评审，本项共4条，每不满足一条扣5分，扣完为止，满分20分；
	
	
	
	

	
	
	26
	就投标人对非重要技术参数响应及其性能、配置情况进行评审：
本项目非“▲”条款参数共13条，每条2分。按量化指标，评审分数按以下公式进行计算：“无偏离”数量/非“▲”参数总数量*26分=非“▲”条款参数得分；本小项共26分；非“▲”条款参数计算得分按四舍五入保留2位小数。
注：“▲”和非“▲”指标有具体要求，以具体要求为评审依据。
供应商必须按货物的实际参数进行响应，否则视为提供虚假材料谋取中标处理。如采购需求中有明确需要提供证明资料的，以采购需求中要求的为准，无或未按要求提供证明材料的不得分；如采购需求中无明确证明材料的，则以供应商响应文件中的《技术和服务要求响应表》中的响应情况按要求填写内容为准，未填写的视为负偏离。
	
	
	
	

	3
	业绩情况
	10
	近三年业绩情况（有效合同副本、结算单据副本、发票凭证复印件三者至少选择一项作为证明材料）。投标人承接的同类项目业绩情况，每提供一个得2分，最高得10分。
	
	
	
	

	4
	设备技术支撑程度和可靠性
	6

	根据供应商所投设备的技术和可靠性（技术支撑程度、工作原理，自动化程度、运行稳定性程度等）进行评审。
1.所投设备技术先进，可靠性强的，有较强的技术支持，工作原理先进，有较强的自动化能力，稳定运行性较强，得6分；
2.所投设备技术较先进，可靠性一般，有稳定的技术支持，工作原理较为先进，能自动化使用，有一定的稳定运行性，得4分；
3.所投设备技术一般，技术支持较为一般，工作原理简单，自动化能力一般，运行性较一般，得2分；
4.所投设备的技术差，可靠性差的，没有技术支持，工作原理较差，自动化能力较差，得0分。
	
	
	
	

	小计
	
	
	
	

	备注：根据供应商对采购文件的采购需求的技术参数需求响应情况评分（“★号条款”除外）所有“▲”和非“▲”条款的响应程度（每项条款最小一级序号均以一条计算）

	5
	价格
部分
	30
	价格部分得分 = （报价基准价/供应商报价）×价格分值
（评标基准价为满足招标文件要求且价格最低的投标报价）
	
	
	
	

	总计
	
	
	
	


 
